**山东国际会展集团有限公司**

**山东国际会展中心防火门更换项目招募公告**

**发布时间：2025年6月30日15时**

山东国际会展集团有限公司根据实际情况和经营管理需要，对山东国际会展中心防火门维修更换项目服务商进行询价，现诚邀资质合格的单位参加报价，请按项目列表所列明细给出相应报价。

**注：以下内容请认真阅览！**

1. **项目要素**
2. 项目内容：山东国际会展中心13套防火门维修更换，**材质为符合国家标准的阻燃隔热甲级钢质防火门**。（详见项目清单）

（二）控制价：40000元。

1. **参与报价企业资质要求**
2. 参与本次项目的企业单位（包含个体户）必须是在中华人民共和国境内注册；具有消防设施施工相关资质。
3. 参与本次项目的企业单位具有良好的企业信用，以国家企业信用信息公示系统查询结果为准，查询网址：http：//www.gsxt.gov.cn/；
4. 参与本次项目的企业单位的法定代表人、高管或股东不得与会展集团及会展集团股东单位职工存在关联关系，不得存在由同一自然人同时担任投标单位两家或两家以上的法定代表人、高管或股东，且本项目参与单位之间不得存在关联关系。

（四）本项目不接受联合体投标。

**三、招募要求及回传方式**

（一）招募要求

1、按项目询价单准确填报，报价为含税价并标明税率，含原有防火门的拆卸、运输、安装等费用。

2、明确货品规格型号，**有规格要求注明的请严格按提供规格报价**。

3、相关材料请详细**注明报价时间、项目负责人及其联系方式并盖公章**。

4、参与本次项目的企业单位需具备与本项目有关的各项资质证明（复印件盖公章）。

（二）回传方式

参与报价单位请在接收询价单后5天内**（7月4日17时截止**）将报价单及其他附加材料（提供的所有材料需盖公章）**邮寄至济南市槐荫区日照路一号山东国际会展中心**，**收件人：刘老师 电话17653112600 （注：1、快件外部请写明项目名称，例：防火门维修更换项目。2、**报价文件外包装开封处请密封并加盖密封章、密封条。3、**参与本项目单位请一并将项目联系人联系方式及营业执照发送至邮箱：sdgjhzzbcg@163.com以便于统计投标单位数量，邮箱主题名称格式：公司名称+项目名称）**

如有疑问请联系，项目技术咨询：0531-81255966；现场勘察联系人：赵老师 15662727365；项目流程咨询：0531-81255925。

**四、项目清单**

见下页，具体以实际勘察结果为准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位置 | 制作尺寸 | 单位 | 平方数 | 备注 |
| 1 | 2-3连廊北侧东数第三个门 | 2190\*1480 | 平方米 | 3.24 | 含1个视窗、1个闭门器、1个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 2 | 4号馆东南空调机房南侧门 | 2190\*2350 | 5.15 | 含2个视窗、2个闭门器、1个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 3 | 5号馆东南空调机房南侧门 | 2190\*2350 | 5.15 | 含2个视窗、2个闭门器、1个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 4 | 负一层 I-147西安全出口门 | 2370\*1750 | 4.15 | 含1个视窗、1个闭门器、1个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 5 | 负一层 I-149北安全出口门 | 2370\*1750 | 4.15 | 含1个视窗、1个闭门器、1个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 6 | 负一层 餐厅安全出口门 | 2360\*2350 | 5.55 | 含2个视窗、2个闭门器、1个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 7 | 负一层 K-95南安全出口门 | 2460\*1480 | 3.64 | 含1个视窗、1个闭门器、1个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 8 | 负一层 I-30南安全出口门 | 2180\*1270 | 2.77 | 含1个视窗、1个闭门器、1个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 9 | 负二层 M-143西安全出口 | 2370\*1750 | 4.15 | 含1个视窗、1个闭门器、1个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 10 | 负二层 O-107南安全出口 | 2460\*1480 | 3.64 | 含1个视窗、1个闭门器、1个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 11 | 1号馆南侧电梯门口 | 2360\*2350 | 5.55 | 含1个视窗、1个闭门器、2个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 12 | 转盘1楼南侧旁 | 1400\*2340 | 3.28 | 含2个视窗、1个闭门器、2个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |
| 13 | 负一层 餐厅内门 | 2360\*2350 |  | 5.55 | 含2个视窗、1个闭门器、2个顺门器、拆旧门、灌浆、运费 |